WICHTIG vor der Installation
=====================

Vor der Installation sollte ein Backup erstellt werden.
Öffnen Sie das Web-Interface des Geräts in Ihrem Web-Browser und melden 
Sie sich als Administrator an.

Wählen Sie im Web-Interface des Geräts den Menüpunkt "Sicherung" im Menü
"System" und navigieren Sie an den Anfang der sich öffnenden Seite "Sicherung".
Dort finden Sie den Abschnitt "Sichern". 
Im Punkt "Sichern auf:" bei der Dropdownauswahl "Browser (Datei-Download)" auswählen.
Eine Komplettsicherung wird empfohlen (alle Punkte aktiviert). 

Zu sichernde Daten:

Geräte­konfiguration
I/O-Konfiguration
Zähler­konfiguration
Netzwerk­identität
Aufge­zeich­nete Daten und Messwerte
Benutzer­daten

Entsprechend der Menge der aufgezeichneten Daten kann das Backup einige Zeit in Anspruch nehmen.
Ein Backup der aufgezeichneten Daten ist nicht unbedingt notwendig, alle anderen Punkte sollten gesichert werden. 

Betätigen Sie nach erfolgter Auswahl die Schaltfläche "Sichern" und das Backup startet.
Die Backup-Datei wird nun in den gewünschten Ordner geschrieben.



Installation
============

Entpacken Sie dieses ZIP-Archiv in ein neues Verzeichnis, öffnen Sie das
Web-Interface des Geräts in Ihrem Web-Browser und melden Sie sich als
Administrator an.

Wählen Sie im Web-Interface des Geräts den Menüpunkt "Sicherung" im Menü
"System" und navigieren Sie ans Ende der sich öffnenden Seite "Sicherung".
Dort finden Sie den Abschnitt "Gerät aktualisieren". Betätigen Sie dort die
Schaltfläche "Durchsuchen..." und wählen Sie die Datei "rootfs.tar.gz" im
oben erstellten Verzeichnis mit dem entpackten Inhalt dieses ZIP-Archivs aus.
Betätigen Sie dann die Schaltfläche "Aktualisierung starten".

Der Aktualisierungsvorgang kann je nach Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung
ein bis zwei Minuten dauern und wird durch einen Neustart des Geräts
abgeschlossen. Stellen Sie während des gesamten Aktualisierungsvorgangs eine
stabile Stromversorgung für das Gerät sicher.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch am Ende von Abschnitt
10.5.2.16.
